型号：AK-90；

8Ω立体声功率900W×2；

4Ω立体声功率1200W×2；

8Ω桥接功率N/A；

频率响应：20Hz-20KHz（+0/-0.8dB）；

总谐波失真：≤0.05%；

信噪比：≥85dB；

输入灵敏度：0.775V/1.4V；

输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ；

电压增益：39.5dB；

输出类别：Class I；

冷却：从前到后抽风；

保护功能：软启动、直流、短路、过载、超压、削峰/失真压限、峰值电流限制、热、开机音量渐大；

输入部分：平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座；

输出部分：两位红黑接线柱/Speakon（NL4）插座；

面板功能：电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰压限指示/保护指示；

产品外形尺寸：W483×L298×H89（mm）；

外包装尺寸：W560×L435×H170（mm）；

毛重：12.7kg；

电源：1.0mm2电源线；

注意：1.\*\*.以上功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出；

2.\*.以上功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出；

3.其余功率是按EIA标准下测量得出。